Autor / Author: 	Klaus Schmidt	Nr. / No.:	16-038-F
Rückfragen / Enquiries:	Klaus Schmidt	Datum / Date:	05.06.2016
Telefon / Phone:	+49 931 909-4290	E-Mail	klaus.schmidt@kba.com
Sperrvermerk / Release:		Zeichen / Ref.:	ZM/KSC
Bilder / Photographs:	2	Seiten / Pages:	1

NEO XD LR: Hybridrotation für alle gängigen Farbsysteme

Flexodruck mit wasserbasierenden Farben auf der drupa

Die neue NEO XD LR HYBRID von KBA-Flexotecnica ist die einzige CI-Flexodruckanlage, die auf der drupa in höchster Qualität mit migrationsarmen wasserbasierenden Farben druckt. Die Anlage ist für die Produktion mit lösemittelbasierenden, wasserbasierenden und strahlenhärtenden Farbsystemen wie UV-LED oder EB auf unterschiedlichsten Bedruckstoffen vorbereitet. Mit bis zu zwölf Druckwerken, Drucklängen bis 1.200 mm, einer maximalen Druckbreite von 1.650 mm und einer Druckleistung bis 500 m/min ist die CI-Anlage in puncto Automatisierung, Rüstzeiten, Druckqualität und Ergonomie auf dem neuesten Stand der Technik. Die Bauweise erlaubt die Nachrüstung anderer Trocknersysteme bei Marktveränderungen. Der Ausbau mit zusätzlichen Einzeldruckwerken in Flexo- oder Tiefdrucktechnik ist ebenfalls möglich. Der Kunde erhält so ein Höchstmaß an Flexibilität und Zukunftssicherheit. KBA-Flexotecnica entwickelt und vertreibt hochmoderne CI-Flexorotationen für den Druck auf Papier, Karton, Folien und anderen flexiblen Verpackungsmaterialien. Die Einbindung in die weltweite Vertriebs- und Serviceorganisation der KBA-Gruppe garantiert eine große Kundennähe

Foto 1:
Die CI-Flexorotation NEO XD LR HYBRID ist für alle gängigen Farbsysteme geeignet

Foto 2:
Automatisierung und Ergonomie der NEO XD LR sind neuester Stand der Technik