Autor / Author: 	Klaus Schmidt	Nr. / No.:	15-029-R/F
Rückfragen / Enquiries:	Klaus Schmidt	Datum / Date:	30.04.2015
Telefon / Phone:	+49 (0)931 909-4290	E-Mail:	klaus.schmidt@kba.com
Sperrvermerk / Release:		Zeichen / Ref.:	ZM/KSC
Bilder / Photographs:	2	Seiten / Pages:	3

KBA auf der Converflex 2015 in Mailand

Innovativer Verpackungsdruck mit Flexo oder Offset

Bei der Fachmesse Converflex vom 19.-23. Mai auf dem Gelände der Fiera Milano werden die beiden italienischen Tochtergesellschaften KBA-Flexotecnica S.p.A. und KBA-Italia S.p.A. der Koenig & Bauer AG (KBA) in Halle 2 (Stand Nr. H11/K20) über innovative Flexo- und Offset-Lösungen für die hochwertige Verpackungsproduktion informieren. Zudem wird die zur KBA-MetalPrint GmbH in Stuttgart gehörende KBA-CleanAir ihr Programm für die industrielle Abluftreinigung vorstellen, das auch für Verpackungsbetriebe unter Energie- und Umweltgesichtspunkten sehr interessant ist.

Als einer der weltweit führenden Druckmaschinenhersteller ist KBA im Wachstumssegment Verpackungsdruck besonders breit aufgestellt und im Faltschachteldruck führend. Das Programm umfasst halb-, mittel- und großformatige Bogenoffsetmaschinen für den Kartonagendruck, Druck- und Lackieranlagen für Blech, Flexo-Rotationen für flexible Verpackungen, Sieb- und Digitaldruckmaschinen für Glas- und Kunststoff-Hohlkörper, digitale Kennzeichnungssysteme für Verpackungslinien und Schmalbahn-Rotationen für Etiketten. Die italienische KBA-Flexotecnica gehört seit Dezember 2013 zur KBA-Gruppe.

EVO-Flexorotationen und Rapida-Bogenmaschinen
Eyecatcher auf dem Messestand ist eine Druckeinheit der derzeit häufig gefragten Flexo-Rotation EVO XD in Zentralzylinderbauweise. Das vor nicht allzu langer Zeit neu entwickelte Druckdeck verfügt über eine hohe Automatisierung (z. B. Auto Impression Setting System A.I.F., Automatic Register Control A.R.F.). Zu einer deutlichen Energieeinsparung führt der neu gestaltete Brückentrockner. Die ausgestellte Einheit verfügt über acht Druckwerke und ist für Bahnbreiten bis 1.500 mm und eine Druckgeschwindigkeit bis 500 m/min. konzipiert. Die EVO XD-Baureihe wird in Europa und Übersee im flexiblen Verpackungsdruck für Kunststofffolien, aluminiumbeschichtete oder laminierte Materialien, Papier oder Karton eingesetzt und ist für ihre exzellente Druckqualität bekannt. Zweimal täglich (außer Samstagnachmittag) bietet KBA-Flexotecnica einen Bus-Shuttle zu Druckvorführungen an einer Achtfarben-EVO XD im nahen Werk in Tavazzano an.

Im Faltschachteldruck ist KBA mit seinen Rapidas Weltmarktführer. Über 70 % der ausgelieferten Rapida-Offsetanlagen mit bis zu 19 Druck- und Veredelungswerken gehen derzeit an Verpackungsdrucker in aller Welt. Dabei gewinnt auch im Faltschachteldruck das Thema Inline-Veredelung mit Lack, Metallic-Farben, Kaltfolie und anderen Anwendungen immer mehr an Bedeutung und wird auch in Mailand im Mittelpunkt der Gespräche stehen.

Die Abluftreinigungssysteme von KBA-CleanAir werden in zahlreichen Branchen, darunter auch die Druckindustrie, zur Eliminierung von Aerosolen, Kohlenwasserstoffen oder Gerüchen aus der Abluft eingesetzt und bei wachsenden Umweltauflagen immer interessanter.

Der immer noch leicht wachsende Weltmarkt für Verpackungsdruckanlagen war in den letzten Jahren deutlich weniger von der Investitionszurückhaltung betroffen als mediennahe Printbereiche. Auch am italienischen Druckmarkt, der in den letzten Jahren sehr unter der Rezession im Lande litt, ist wieder ein leichter Aufschwung spürbar. So hat die in mehreren Ländern mit Produktionsstandorten vertretene Gerosa Group vor Kurzem eine Zehnfarben-Rotation der Baureihe EVO XD High Profit für das italienische Werk Flexocit in Brescia bei KBA-Flexotecnica bestellt. Und der Kartonagendrucker Ruggeri in Modena installierte eine Rapida 106 mit sieben Farbwerken, Lackturm, zwei Zwischentrockenwerken, einem weiteren Druckwerk und dreifacher Auslageverlängerung.

Foto 1:
Eine Druckeinheit der gefragten EVO XD-Baureihe von KBA-Flexotecnica ist auf der Converflex in Mailand zu sehen, eine produzierende Maschine im nahen Werk Tavazzano

Foto 2:
Die KBA Rapida-Anlagen im Mittel- und Großformat sind im Bogenoffset-Verpackungsdruck am Markt führend